	Przeznaczenie 
	Monitor interaktywny

	Przekątna
	75”

	Typ panelu
	VA

	Rozdzielczość
	Min. 4K/UHD (3840×2160) 

	Podświetlenie matrycy
	Direct LED				

	Rozmiar wyświetlanego obrazu
	Min. 1650 × 928 mm

	Jasność
	Min. 420 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 6,5 ms

	Odświeżanie
	Min. 60 Hz

	Kąty widzenia
	178°

	Technologia dotyku
	· Umożliwiająca wielodotyk – min.  32 dla Android, 50 dla Windows
· Rozdzielczość: 32768 × 32768 pkt.
· czas reakcji: max. ≤ 2.5 ms
· precyzja:  min. 1 mm	
· wspierane systemy operacyjne: Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7 / Linux / Mac / Android / Chrome				

	Złącza (przód)
	· Min. 1× USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN)
				

	Złącza (Tył)
	· Min. 2 × HDMI IN 2.0 (4K @ 60Hz, ARC (HDMI1)) HDCP2.0, wspierające CEC 
· Min. 2 x USB 3.0
· Min. 1 x USB Touch 3.0
· Min. 1 × HDMI OUT (4K @ 60Hz) 	
· Wejście na kartę pamięci TF (microSD– max 512GB)		

	Wbudowane głośniki
				
· wbudowane głośniki : Min. 2×20 W - skierowane do góry 				

	Wbudowany mikrofon 
	· 8 – kierunkowy Array, zasięg minimum 8m

	Specyfika modułu Android
	· Min. Android 16.0				
· CPU: Proces technologiczny 12 nm, Min. Ośmiordzeniowy: A72 x 4 + A53 x 4	
· GPU: Min. Mali G52MC3		
· Pamięć RAM: Min. 8 GB DDR4	
· ROM: Min.128 GB pamięci flash eMMC		

	Wymagana funkcjonalność
				
· funkcja rozpoznawania dotyku narzędziem piszącym (np. rysikiem) z jednoczesnym ignorowaniem przypadkowego dotyku dłoni (tzw. funkcja odrzucania dotyku dłoni – palm rejection), umożliwiającą komfortowe pisanie oraz rysowanie przy oparciu dłoni o powierzchnię ekranu

 
. 
	
· dostęp do piktogramów, interaktywne piktogramy – minimum 100 grafik z zakresu biologii, geografii, fizyki, kolorów, emocji i liter – z możliwością ich skalowania i grupowania.				
· Wbudowany czujnik światła, służący do wykrywania oświetlenia otoczenia i regulacji jasności ekranu				
· Łączność WiFi w standardzie 6 wspierająca częstotliwość operacyjną 2.4 GHz oraz 5 GHz oraz zasięgu min. 0-10m: 802.11 ac / b / g /n /a / ax 				
· Możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu wraz z możliwością kontroli komputera z poziomu monitora bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Play		

		

	Gwarancja producenta
	5 lat gwarancji (w tym 2 lata one to one)

	Ogólne
	możliwość przeprowadzenia szkolenia online w jęz. polskim. Serwis z infolinią dostępną w jęz. polskim, platforma z chatem technicznym online w języku polskim, baza wiedzy online zawierająca: 
- Szkolenia z korzystania monitora w formie wideo w języku polskim
- Artykuły dotyczące obsługi monitorów interaktywnych oraz potencjalnych scenariuszy lekcji
- Regularne webinary szkoleniowe prowadzone w języku polskim





- Tablica ma zagwarantować współpracę z siecią komputerową OSE
[bookmark: _GoBack]- Gwarancja pełnej funkcjonalności oprogramowania, bez dodatkowych opłat abonamentowych
